本程序演示SPI11作为Master， 读写SPI Flash的功能，并把结果通过串口打印出来。
需要在EVB上连接如下信号：
// SS11: P62/SS11   --> CS#
// SCK:  P10/SCLK11 --> SCK
// MOSI: P12/SDO11  --> SI/SIO0	
// MISO: P11/SDI11  <-- SO/SIO1	

如果头文件定义下列宏，就用DMA进行FlashPageProgram和FlashFastRead的数据阶段的传输；
如果没有定义下列宏，就用CPU进行FlashPageProgram和FlashFastRead的数据阶段的传输；
userdefine.h:
#define SPI11_WITH_DMA
#define CTRL_DATA_SPI11 6
