本例程演示比较器通道0和1的功能：
比较器0：
	P32作为CMP0的正端输入
	内部VREF0作为CMP0的负端输入
	
比较器1：
	P26作为CMP1的正端输入
	内部VREF1作为CMP1的负端输入
	
请在比较器的正端外加电压，当正端电压高于负端电压时产生中断。
1. 设置CMP VREF的电压值, CPU进入SLEEP模式
2. 当正端电压大于负端电压时产生中断
3. CMP中断唤醒CPU，读取VREF和正端电压的ADC采样值并打印