本例程演示系统时钟切换功能，系统时钟的切换顺序如下：
	高速内部内部振荡器时钟：fIH
	外部主系统时钟：fMX            <-- 需要板子上接无源晶振（最大20MHz）
	高速内部内部振荡器时钟：fIH
	外部副系统时钟：fSUB           <-- 需要板子上接无源晶振（32.768KHz)
	高速内部内部振荡器时钟：fIH
	低速内部振荡器时钟：fIL
	高速内部内部振荡器时钟：fIH

