本程序演示SPI作为Master， SPI11作为Slave的收发功能，并把结果通过串口打印出来。
需要在EVB上连接如下信号：
// SCK:  P51/SCK  --> P10/SCK11
// MOSI: P16/MOSI --> P11/SDI11	
// MISO: P17/MISO <-- P12/SDO11	

如果头文件定义下列宏，就是DMA-based传输；
如果没有定义下列宏，就是interrupt-based传输。
userdefine.h:
#define SPI11_WITH_DMA
#define CTRL_DATA_SPI11 2

#define SPI_WITH_DMA
#define CTRL_DATA_SPI 4

另外，请在头文件中定义SPI_MASTER_PORT_GROUP1
userdefine.h:
//#define SPI_SLAVE_PORT_GROUP1
#define SPI_MASTER_PORT_GROUP1
//#define SPI_SLAVE_PORT_GROUP2
//#define SPI_MASTER_PORT_GROUP2
//#define SPI_SLAVE_PORT_GROUP3
//#define SPI_MASTER_PORT_GROUP3
