该程序演示深度睡眠以及外部中断唤醒功能：
该程序演示深度睡眠以及键中断唤醒功能：
1. 上电或复位后，P71/LED和P72/LED点亮500毫秒。
2. P71/LED和P72/LED都熄灭，系统进入深度睡眠模式。
2. 每按一次P70按键，P71/LED交替亮灭。
3. 按10次后，P71/LED和P72/LED交替闪烁，程序结束。

提示：如果想观测深度睡眠时的电流，请在LED灯熄灭的时候，用电流表在EVB的J6 IDD处观测。