本例程演示adc hard trigger nowait功能：
1. 利用间隔定时器的中断信号触发ADC进行A/D转换
2. ADC转换结束中断出发DMA传输来读取ADC的转换结果
3. 8次ADC转换结束后，打印ADC的转换结果。

注：为了便于比较确认ADC的转化结果是否正确，使用了ADC的自测试功能。
    请根据需要在main.c中注释掉如下行
	ADC->ADTES = 0x01;  /* 零码测试，转换结果为0x0000 */
	ADC->ADTES = 0x03;  /* 半码测试，转换结果为0x0800 */
	ADC->ADTES = 0x05;  /* 全码测试，转换结果为0x0FFF */