P15接TXD
P16接RXD
P21接CTS0
P22接RTS0

UART波特率：9600
8位数据
1个停止位
无流控制
无检验位

程序跑起来后串口端会打印：CMS Test
		          Please Enter
在串口端发送字符或数据给MCU后，MCU会把接收到的字符或数据再发送给串口端

当MCU接收成功后，UART中断会进入case 0x02, 来接收UART 缓存中的数据

修改FIFO接收、发送触发中断的字节数，会影响接收/发送输入/输出进入中断与否，如果定义4个字节触发中断，UART会在接收到4个字节后才触发中断。（修改函数UART_EnableFIFO(UART0,FIFO_L0_1BYTE, FIFO_L0_1BYTE, FIFO_RST_DIS, FIFO_RST_EN);）
每次进入中断P10会翻转
