            免责声明:
Demo Code仅供参考,目的是为了缩短开发者熟悉产品外设的时间.
若直接或间接使用Demo Code代码,由使用者承担因此产生的风险和责任.
==================================================
     Demo CMP1 INT说明:
----- SINOMCU-AE
----- 2021-12-10:
1) 软件:Keil MDK-Lite  Version: 5.36.0.0
2) 硬件:SinoMCU MS32F031 EvaluationBoard V1.1(2021-11-25)
3.1)硬件连接:
    跳线帽(默认):JP1(3.3V);JP3短接;JP2,JP8,9,10短接;BOOT(0); 
    若使用调试器供电JP3断开;
    调节R8,LED2亮/灭;可用示波器测量PA11波形，万用表测量PA1电平;
3.2)程序主要功能:
    CMP1正端INP2(PA1),负端内部AVDD 4/8,PA11输出;允许中断;
    中断后,依据CMP寄存器out位值,点亮或者熄灭LED2并输出信息;
    LED1闪烁,周期默认1S(可通过宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改).
3.3)串口调试信息输出:
    若宏定义EN_PRINT_UART(USART1_CFG.h)为1,则程序输出程序运行信息.相关设置如下:
    1) P2-TX(PA2)连接USB转UART的RX;
    2) PC机串口工具对应的串口,波特率115200;8bit,无校验,1个停止位;字符串格式.
*****CMP1 Example*****
--Inf:System Core Clock 8000000 Hz.
--Inf: running count:1
--Inf: running count:2
……
--Inf:IRQ Rising edge,CMP OUT Low to High.
--Inf: running count:15
--Inf: running count:16
--Inf: running count:17
--Inf:IRQ Falling edge,CMP OUT High to Low.
--Inf: running count:18
==================================================

