            免责声明:
Demo Code仅供参考,目的是为了缩短开发者熟悉产品外设的时间.
若直接或间接使用Demo Code代码,由使用者承担因此产生的风险和责任.
==================================================
     Demo ADC Basic 2CH说明:
----- SINOMCU-AE
----- 2021-12-15:
1) 软件:Keil MDK-Lite  Version: 5.36.0.0
2) 硬件:SinoMCU MS32F031 EvaluationBoard V1.1(2021-11-25)
3.1)硬件连接:
        跳线帽(默认):JP1(3.3V);JP3短接;JP2,JP8,9,10短接;BOOT(0); 
        若使用调试器供电JP3断开;
        PA4输入模拟量(短接PA1,VDDA,AGND等);    
3.2)程序主要功能:
        每隔100ms,采集转换ADC IN1(R8分压值,测试时调节R8),IN4(PA4)一次;
        LED1闪烁,周期默认1S(可通过宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改);若USE_TIMEOUT 1(默认),
    启动超时机制(仅供参考),ADC有异常时 LED1闪烁周期默认200ms(可通过宏定义ADC_ERROR_LED_BLINK_HALF_PER修改).
3.3)串口调试信息输出:
        若宏定义EN_PRINT_UART(USART1_CFG.h)为1,则程序输出程序运行信息.相关设置如下:
        1) P2-TX(PA2)连接USB转UART的RX;
        2) PC机串口工具对应的串口,波特率115200;8bit,无校验,1个停止位;字符串格式.
*****ADC Basic two CH Example*****
--Inf:System Core Clock 8000000 Hz.
ADC IN1 voltage: 979 mV
ADC IN4 voltage: 3297 mV
ADC IN1 voltage: 978 mV
ADC IN4 voltage: 3295 mV
ADC IN1 voltage: 979 mV
ADC IN4 voltage: 3296 mV
ADC IN1 voltage: 979 mV
ADC IN4 voltage: 3295 mV
--Inf: running count:1
4) 注意事项:多通道推荐使用DMA进行传输,不推荐使用本例程.
==================================================

