            免责声明:
Demo Code仅供参考,目的是为了缩短开发者熟悉产品外设的时间.
若直接或间接使用Demo Code代码,由使用者承担因此产生的风险和责任.
==================================================
     Demo Flash Program说明:
----- SINOMCU-AE
----- 2021-12-08:
1) 软件:Keil MDK-Lite  Version: 5.36.0.0
2) 硬件:SinoMCU MS32F031 EvaluationBoard V1.1(2021-11-25)
3.1)硬件连接:
        跳线帽(默认):JP1(3.3V);JP3短接;JP2,JP8,9,10短接;BOOT(0); 
        若使用调试器供电JP3断开;
3.2)程序主要功能:
        a)擦除指定Flash测试页(Flash_user.h,FLASH_RW_TEST_PAGE_ADD),写入指定长度(TEST_FLASH_BUFF_LEN)数据并回读对比;
        b)若a)测试OK,LED1闪烁周期默认1S(高+低,宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改默认值);
          若a)测试Fail,LED1闪烁周期默认250ms(高+低,宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改默认值);
3.3)串口调试信息输出:
        若宏定义EN_PRINT_UART(USART1_CFG.h)为1,则程序输出程序运行信息.相关设置如下:
        1) P2-TX(PA2)连接USB转UART的RX;
        2) PC机串口工具对应的串口,波特率115200;8bit,无校验,1个停止位;字符串格式.
*****Flash Program Example*****
--Inf:System Core Clock 8000000 Hz.
--Inf: Write Data:MS32F031,FlashTest.
--Inf: Read Data :MS32F031,FlashTest.
--Inf: Flash Read write Successful.
--Inf: running count:1
--Inf: running count:2
--Inf: running count:3
--Inf: running count:4
--Inf: running count:5
==================================================

