            免责声明:
Demo Code仅供参考,目的是为了缩短开发者熟悉产品外设的时间.
若直接或间接使用Demo Code代码,由使用者承担因此产生的风险和责任.
==================================================
     Demo I2C EEPROM说明:
----- SINOMCU-AE
----- 2021-11-24:
1) 软件:Keil MDK-Lite  Version: 5.36.0.0
2) 硬件:SinoMCU MS32F031 EvaluationBoard V1.1(2021-11-25)
3.1)硬件连接:
        跳线帽(默认):JP1(3.3V);JP3短接;JP2,JP8,9,10短接;BOOT(0); 
        若使用调试器供电JP3断开;
        PA9 :I2C1_SCL 连接AT24C02对应信号;
        PA10:I2C1_SDA 连接AT24C02对应信号;            
3.2)程序主要功能:
        a)向AT24C02写8字节数据,回读对比.
        b)若a)测试OK,LED1闪烁周期默认1S(高+低,宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改默认值);
          若a)测试Fail,LED1闪烁周期默认250ms(高+低,宏定义LED_BLINK_HALF_PER修改默认值);
3.3)串口调试信息输出:
        若宏定义EN_PRINT_UART(USART1_CFG.h)为1,则程序输出程序运行信息.相关设置如下:
        1) P2-TX(PA2)连接USB转UART的RX;
        2) PC机串口工具对应的串口,波特率115200;8bit,无校验,1个停止位;字符串格式.
*****I2C EEPROM AT24C02 Example*****
--Inf:System Core Clock 8000000 Hz.
--Inf: Write Data:  1 2 3 4 5 6 7 8
--Inf: EEPROM 24C02 Write Finish.
--Inf: EEPROM 24C02 Read Finish.
--Inf: Read Data:  1 2 3 4 5 6 7 8
--Inf: EEPROM test success. 

--Inf: running count:1
==================================================

